Code d'erreurs E.0C1\n\n  Pendant acceleration Coupure pour surcourant\n\n -Description-\n  Quand le courant de sortie du variateur atteint ou depasse approximativeement 200% du courant\n  nominal,le circuit de protection\n\n -Solution-\n  Augmenter la duree d'acceleration.
Code d'erreurs E.0C2\n\n  Pendant vitesse constante Coupure pour surcourant\n\n -Description-\n  Quand le courant de sortie du variateur atteint ou depasse approximativeement 200% du courant\n  nominal,le circuit de protection\n\n -Solution-\n  Maintenir la charge stable. 
Code d'erreurs E.0C3\n\n  Pendant deceleration/Pendant l'arretn Coupure pour surcourant\n\n -Description-\n  Quand le courant de sortie du variateur atteint ou depasse approximativeement 200% du courant\n  nominal,le circuit de protection\n\n -Solution-\n  Augmenter la duree de deceleration. Verifier l'operation de freinage.
Code d'erreurs E.0V1\n\n  Pendant l'acceleration Coupure pour surcourant regeneraatric\n\n -Description-\n  En cas d'energie regeneratrice provenant du moteur en marche,la tension DC du circuit \n  principal du variateur ou depasse la valeur. specifiee,le circuit de protection est active pour \n  arreter la sortie du variateur. Il peut aussi etre active par une montee de tennsion generee \n  dans le systeme d'aalimentaion puissance.\n\n -Solution-\n  Augmenter la duree d'acceleration. Reduire le freinage.
Code d'erreurs E.0V2\n\n  Pendant vitesse constante Coupure pour surcourant regeneraatric\n\n -Description-\n  En cas d'energie regeneratrice provenant du moteur en marche,la tension DC du circuit \n  principal du variateur ou depasse la valeur. specifiee,le circuit de protection est active pour \n  arreter la sortie du variateur. Il peut aussi etre active par une montee de tennsion generee \n  dans le systeme d'aalimentaion puissance.\n\n -Solution-\n  Mintenier la charge stable.
Code d'erreurs E.0V3\n\n  Pendant deceleration/Pendant l'arretn Coupure pour surcourant regeneraatric\n\n -Description-\n  En cas d'energie regeneratrice provenant du moteur en marche,la tension DC du circuit \n  principal du variateur ou depasse la valeur. specifiee,le circuit de protection est active pour \n  arreter la sortie du variateur. Il peut aussi etre active par une montee de tennsion generee \n  dans le systeme d'aalimentaion puissance.\n\n -Solution-\n  Augmenter la duree de deceleration. Reduire le freinage.
Code d'erreurs E.THM\n\n  Coupure due a surcharge Moteur (protection electronique de surcourant)\n\n -Description-\n  La protection electorique de surcourant dans le variateur detecte les surchauffes du \n  moteirs dues a des surchardes ou a la capacite de refroidissement reduite pendant un \n  functionnement en vitesse constante. Quand 85% de la valeur prereglee set atteint,la \n  pre-alarme (indication TH) se declenche. Quand la valeur specifiee est atteinte,le curcuit de\n  protection est active pour arreter la sortie du variateur.Quand un moteur special comme un\n  moteur multi-poles ou plus d'un moteur est mis en marche,le moteur ne peut pas etre protege par \n  une protection electronique de surcourant.Prevoir un relais thermique dans le circuit de strie du variateur.\n\n -Solution-\n  Reduire la charge GD2./Reduire le freinage.                                             
Code d'erreurs E.FIN\n\n  Ailette de surchauffe\n\n -Description-\n  Si l'ailette de refroidissement surchauffe,le detecteur de temperature est active pour \n  srreter la sortie du variateur.\n\n -Solution-\n  Descendre la temperature ambiante dans la plage specifiee. 
Code d'erreurs E. BE\n\n  Detection alarme du transistor de frienage\n\n -Description-\n  Si l'erreur du circuit de freinage est apparue@a cause de transistors de freinage \n  endommages,etc.,cete fonction arrete la sortie du variateur Dans ce cas, l'alimentation du  \n variateur doit etre coupee immediatement.\n\n -Solution-\n  Reduire la charge GD2./Reduire le freinage.
Code d'erreurs E. GF\n\n  Protection de surcourant en cas de defaut de masse en storie\n\n -Description-\n  Cette fonction arrete la sortie du variateur si un defaut a la masse apparait dans la \n  soritie du variateur(charge)et qu'un courant de defaut a la masse survient. Un defaut a \n  la masse se produisant a une terre peu risistante peut activer la protection de surcourant(OC1 a0 OC3)\n\n -Solution-\n  Resoudre les defauts a la masse. 
Code d'erreurs E.OHT\n\n  Operation relais thermque externe\n\n -Description-\n  Si le relais thermique exturne designe pour une protection de surchauffe du moteur ou le relais interne de \n  temperature dans le moteur s'active(contact relais "ouvert"),la sortie du variateur peut etre arretee si ces  \n  contacts ont ete entres dans le variateur.Si les contacts relais sont \n  reinitialises automatiquement,le variateur ne redemarre pas avant d'etre reinitialise.\n\n  -Solution-\n  Reduire la charge et la frequence de fonctionnement.  
Code d'erreurs E.OLT\n (Quand l'operation de limitation d'intensite a reduit la frequence de fonctionnement a 0. \n OL pendant une operation de limitation d'intensite)\n\n  Pendant l'acceleration Operation de limitaton d'intensite\n\n -Description-\n  Si un courant au moins egal a 150% du ncourant nominal du variateur passe dans le moteur, cette fonction \n  abaisse la frequence jusqu'a ce que le courant a la masse diminue pour eviter l'arrent du variateur du a\n  une surcourant.Quand le courant de la charge est en dessous de 150%, cette fonction augmente \n  a nouveau la frequence pour accelerer et faire fonctionner le variateur a la frequence reglee.\n\n -Solution-\n  Reduire la charge. Augamenter les capacities du moteur et du variateur. 
Code d'erreurs E.OLT\n (Quand l'operation de limitation d'intensite a reduit la frequence de fonctionnement a 0. \n OL pendant une operation de limitation d'intensite)\n\n  Pendant l'operation en vitesse constante Operation de limitaton d'intensite\n\n -Description-\n  Si un courant au moins egal a 150% du ncourant nominal du variateur passe dans le moteur, cette fonction \n  abaisse la frequence jusqu'a ce que le courant diminue pour eviter l'arrent du variateur du a une \n  surcourant.Quand le courant de la charge at diminue en dessous de 150%, cette fonction \n  augmente la frequence a la frequence reglee.\n\n -Solution-\n  Reduire la charge. Augamenter les capacities du moteur et du variateur. 
Code d'erreurs E.OLT\n (Quand l'operation de limitation d'intensite a reduit la frequence de fonctionnement a 0. \n OL pendant une operation de limitation d'intensite)\n\n  Pendant la deceleration Operation de limitaton d'intensite\n\n -Description-\n  Si l'energie regenerratrice du moteur depasse la capacite de freinage, cette fonction augmente la frequence\n  pour eviter un arret d0 a une surcourant. Si un courant au moins egal a 150% du courant \n  nominal du variateur passe dans le moteur,cette fonction augmente la frequence jusqu'a ce que le \n  courant de charge diminue pour eviter l'arret du variateur du a une surcourant.Quand le courant de charge \n  a diminue en 150%, cette fonction continue a diminuer la frequence.\n\n -Solution- \n  Reduire la charge. Augamenter les capacities du moteur et du variateur.
Code d'erreurs E. LF\n\n  Protection en phase d'ouverture de la sortie\n\n -Description-\n  Cette fonction arrete la sortie du variateur quand l'une des trois phases(U,V,W)sur la sortie du variateur\n  (charge) est ouverte.\n\n -Solution-\n  Reparer la phase manquante.
