DATA REQUEST FAULT
DATA BACKWARD
A.S.N FAULT
NEXT DATA EMPTY
REJECT DATA
Equipment AIS Fault
NO DATA
HEARTBEAT FAULT
DATA STB ERROR
DATA EMPTY
AUTO MODE -> MANUAL MODE
DATA FORWARD
MANUAL DATA REQUEST
RETURN TO DEFAULT POSITION
FAULT RESET
MANUAL MODE -> AUTO MODE