　异常编码 E.0C1　加速中过电流隔断\n　成为了逆变器输出电流的约200％以上。
　异常编码 E.0C2　单倍速中过电流隔断\n　成为了逆变器输出电流的约200％以上。
　异常编码 E.0C3　速度减低中过电流隔断\n　成为了逆变器输出电流的约200％以上。
　异常编码 E.0V1　加速中回生过电压隔断\n　根据回生能源，逆变器内部的主电路直流电流电压成为了规定价值的85％的时候成为警告(RB表示)，成为了规定价值以上。\n　异常编码 E.0V2　根据单倍速中回生过殿\n　根据回生能源，逆变器内部的主电路直流电流电压成为了规定价值的85％的时候成为警告(RB表示)，成为了规定价值以上。\n　异常编码 E.0V3　根据速度减低/停止中回生过　\n　电压隔断回生能源逆变器内部的主电路直流电压成为了规定价值的85％的时候成为警告(RB表示)，成为了规定价值以上。
　异常编码 E.THM　电动机过载隔断（电子热保护器）\n　逆变器内脏的电子热保护器做自于在过载和单倍速驾驶中的冷却能力降低的电动机的过热检测，成为了设定值的85％的时\n　候成为警告(TH表示)，设定值变成了。多极电动机等特殊的如果驾驶电动机和复数台的电动机，因为电子热保护器电动机\n　保护不能在逆变器输出方面请设置热继电器。
　异常编码 E.THT　逆变器过载隔断（电子热保护器）\n　额定输出电流的150％以上的电流流动，胜没达到过电流隔断的情况，因为输出晶体管保护，反时限特性电子热保护器做了\n　动作。
　异常编码 E.IPF　瞬间停电保护\n　如果在产生了超过15ms的停电时因为控制电路误动作防止，瞬间停电保护机能做了动作。
　异常编码 E.UVT　不足电压保护\n　逆变器的电源电压下来的话控制电路变得不发挥正常的机能。同时，产生电动机的转矩不足和发热的增加。这个缘故电源\n　电压约150v以下变成了。
　异常编码 E.FIN　放出加热\n　冷却放出过度加热的话，温度传感器做了动作。
　异常编码 E. BE　刹车晶体管异常查出\n　刹车晶体管的破损等刹车电路异常发生了。需要这个情况很快地遮断逆变器的电源。
　异常编码 E. GF　输出方面地络过辰电流保护\n　在逆变器的输出方面(负荷方面)产生地络，地络过电流流动了。
　异常编码 E.OHT　外部热保护器动作\n　在外部设置了的电动机过热保护用热保护器接力再电动机内埋包含在内形温度接力等动作(接力切点「开」)做了。接力切点\n　自动复归复位如果也不做逆变器不再起动。
　异常编码 E.OLT　围襟防止\n　根据围襟防止动作，驾驶频率到(连)0下降了。
　异常编码 E.OPT　选择异常\n　2张(件)以上被安装通讯选择。连接了高力率转换器的时候，弄错，被表示R，S，T终端连接交流电源。\n　异常编码 E.OP1~3 选择缝儿异常\n　被各缝儿安装了的包藏选择机能上的异常发生了。
　异常编码 E.PE　参数记忆单元异常 ：记参数的设定值的EEPROM的单元异常发生了。\n　异常编码 E.PUE　参数单元抽出　：DU又PU的安装的松弛。\n　异常编码 E.RET　再试回数外套 ：设定了的再试回数以内正常不能驾驶再开始。\n　异常编码 E. LF　输出缺少相保护　：逆变器的输出方面(负荷方面)3相(U,v,W)里面，1相缺少相。\n　异常编码 E.CPU　CPU错误　：包藏CPU的演算所定的时间内不结束。\n　异常编码 E. 1~3　选择异常　：逆变器实体和通讯选择间的连接器部的接触不良和通讯选择自己的异常。\n　异常编码 E. 6,7　CPU错误　：包藏CPU的通讯异常发生。