　很长加速时间。
　丢失负荷的急变。
　很长速度减低时间。调查机械刹车动作。
　异常编码 E.0V1：很长加速时间。\n　异常编码 E.0V2：丢失负荷的急变。请按照必要刹车单元又使用电源回生共通转换器。\n　异常编码 E.0V3：很长速度减低速时间。减少制动频度。
　很轻负荷。
　很轻负荷。
　眨眼间停的修复。准备眨眼间停时候的接应电源。设定眨眼间停重新起动的机能。
　调查电源等电源系统机器。终端P/+-P1间连接短路棒或者DC电抗器。
　把环境温度作为方法以内。
　请交换逆变器。
　地络地方恢复原状。
　降低负荷，驾驶频度。
　很轻负荷。
　异常编码 E.OPT：通讯选择要1张(件)。确认参数的设定，线路。高力率转换器连接时，R，S，T终端连接了交流电源\n　的话，有逆变器损坏的可能性。制造厂联络给。\n　异常编码 E.OP1~3：确认选择机能的设定等。确实进行包藏选择的连接。
　异常编码 E. PE：制造厂联络给。\n　异常编码 E.PUE：确实进行DU及PU的安装。\n　异常编码 E.RET：进行这个错误表示的1个前的错误的原因的处理。\n　异常编码 E. LF：确实进行线路。\n　异常编码 E.CPU：确实进行连接。制造厂联络给。\n　异常编码 E. 1~3：确实进行通讯选择的连接。制造厂联络给。\n　异常编码 E. 6,7：进行噪音对策。
