　エラーコードＥ．０Ｃ１　加速中過電流遮断\n　ｲﾝﾊﾞｰﾀ出力電流の約200%以上になりました。
　エラーコードＥ．０Ｃ２　定速中過電流遮断\n　ｲﾝﾊﾞｰﾀ出力電流の約200%以上になりました。
　エラーコードＥ．０Ｃ３　減速中過電流遮断\n　ｲﾝﾊﾞｰﾀ出力電流の約200%以上になりました。
　エラーコードＥ．０Ｖ１　加速中回生過電圧遮断\n　回生ｴﾈﾙｷﾞｰにより、ｲﾝﾊﾞｰﾀ内部の主回路直流電流電圧が規定値の85%となったときﾌﾟﾘｱﾗｰﾑ(RB表示)となり、\n　規定値以上になりました。\n　エラーコードＥ．０Ｖ２　定速中回生過電圧遮断\n　回生ｴﾈﾙｷﾞｰにより、ｲﾝﾊﾞｰﾀ内部の主回路直流電流電圧が規定値の85%となったときﾌﾟﾘｱﾗｰﾑ(RB表示)となり、\n　規定値以上になりました。\n　エラーコードＥ．０Ｖ３　減速／停止中回生過電圧遮断　\n　回生ｴﾈﾙｷﾞｰによりｲﾝﾊﾞｰﾀ内部の主回路直流電圧が規定値の85%となったときﾌﾟﾘｱﾗｰﾑ(RB表示)となり、\n　規定値以上となりました。
　エラーコードＥ．ＴＨＭ　モータ過負荷遮断（電子ｻｰﾏﾙ）\n　過負荷や定速運転中での冷却能力低下によるﾓｰﾀの過熱をｲﾝﾊﾞｰﾀ内臓の電子ｻｰﾏﾙが検知し、設定値の85%となった時\n　ﾌﾟﾘｱﾗｰﾑ（ＴＨ表示）となり、設定値になりました。多極ﾓｰﾀなど特殊なﾓｰﾀや複数台のﾓｰﾀを運転する場合は、\n　電子ｻｰﾏﾙではﾓｰﾀ保護はできませんのでｲﾝﾊﾞｰﾀ出力側にｻｰﾏﾙﾘﾚｰを設けてください。
　エラーコードＥ．ＴＨＴ　インバータ過負荷遮断（電子サーマル）\n　定格出力電流の150%以上の電流が流れ、かつ過電流遮断に至らない場合、出力ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ保護のため、反時限特性で\n　電子ｻｰﾏﾙが動作しました。
　エラーコードＥ．ＩＰＦ　瞬時停電保護\n　15msをこえる停電が生じた場合に制御回路誤動作防止のため、瞬時停電保護機能が動作しました。
　エラーコードＥ．ＵＶＴ　不足電圧保護\n　ｲﾝﾊﾞｰﾀの電源電圧が下がると制御回路が正常な機能を発揮しなくなります。また、モータのトルク不足や発熱の加増を\n　生じます。このため電源電圧が約150V以下なりました。
　エラーコードＥ．ＦＩＮ　フィン加熱\n　冷却ﾌｨﾝが過熱すると、温度センサーが動作しました。
　エラーコードＥ．　ＢＥ　ﾌﾞﾚｰｷﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ異常検出\n　ﾌﾞﾚｰｷﾄﾗﾝｼﾞｽﾀの破損などﾌﾞﾚｰｷ回路に異常が発生しました。\n　この場合速やかにｲﾝﾊﾞｰﾀの電源を遮断する必要があります。
　エラーコードＥ．　ＧＦ　出力側地絡過竜電流保護\n　ｲﾝﾊﾞｰﾀの出力側（負荷側）で地絡が生じ、地絡過電流が流れました。
　エラーコードＥ．ＯＨＴ　外部ｻｰﾏﾙ動作\n　外部に設けたﾓｰﾀ過熱保護用ｻｰﾏﾙﾘﾚｰまたはﾓｰﾀ内埋込み形温度ﾘﾚｰなどが動作(ﾘﾚｰ接点「開」)しました。ﾘﾚｰ接点が\n　自動復帰してもﾘｾｯﾄしない限りｲﾝﾊﾞｰﾀは再始動しません。
　エラーコードＥ．ＯＬＴ　ストール防止\n　ｽﾄｰﾙ防止動作により、運転周波数が０まで降下しました。
　エラーコードＥ．ＯＰＴ　オプション異常\n　通信オプションを２枚以上装着されています。高力率コンバータを接続したとき、誤って、Ｒ，Ｓ，Ｔ端子に\n　交流電源を接続すると表示されます。\n　エラーコードＥ．ＯＰ１〜３ オプションスロット異常\n　各スロットに装着された内蔵オプションに機能上の異常が発生しました。
　エラーコードＥ．　ＰＥ　パラメータ記憶素子異常　：ﾊﾟﾗﾒｰﾀの設定値を記憶するEEPROMの素子異常が発生しました。\n　エラーコードＥ．ＰＵＥ　パラメータユニット抜け　：DUまたはPUの取り付けの緩み。\n　エラーコードＥ．ＲＥＴ　リトライ回数オーバー：設定したﾘﾄﾗｲ回数以内に正常に運転再開できません。\n　エラーコードＥ．　ＬＦ　出力欠相保護：ｲﾝﾊﾞｰﾀの出力側(負荷側)３相(U,V,W)のうち、1相が欠相。\n　エラーコードＥ．ＣＰＵ　ＣＰＵエラー：内蔵CPUの演算が所定の時間内に終了しない。\n　エラーコードＥ．　１〜３　オプション異常：ｲﾝﾊﾞｰﾀ本体と通信ｵﾌﾟｼｮﾝ間のｺﾈｸﾀ部の接触不良や通信ｵﾌﾟｼｮﾝ自体の異常。\n　エラーコードＥ．　６，７　ＣＰＵエラー：内蔵CPUの通信異常が発生。