　加速時間を長くする。
　負荷の急変をなくす。
　減速時間を長くする。機械ﾌﾞﾚｰｷ動作を調査する。
　エラーコードＥ．０Ｖ１：加速時間を短くする。\n　エラーコードＥ．０Ｖ２：負荷の急変をなくす。必要に応じてﾌﾞﾚｰｷﾕﾆｯﾄ又は電源回生共通ｺﾝﾊﾞｰﾀを使用してください。\n　エラーコードＥ．０Ｖ３：減速速時間を長くする。制動頻度を減らす。
　負荷を軽くする。
　負荷を軽くする。
　瞬停の復旧。瞬停時のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ電源を用意する。瞬停再始動の機能を設定する。
　電源など電源系統機器を調査。端子P/+-P1間に短絡片かDCﾘｱｸﾄﾙを接続する。
　周囲温度を仕様以内とする。
　ｲﾝﾊﾞｰﾀを交換してください。
　地絡箇所を復旧する。
　負荷、運転頻度を低減する。
　負荷を軽くする。
　エラーコードＥ．ＯＰＴ：通信ｵﾌﾟｼｮﾝは1枚にする。ﾊﾟﾗﾒｰﾀの設定、配線を確認する。高力率コンバータ接続時、\n　R,S,T端子に交流電源を接続してしまうと、ｲﾝﾊﾞｰﾀが破損している可能性があります。メーカに連絡ください。\n　エラーコードＥ．ＯＰ１〜３：ｵﾌﾟｼｮﾝ機能の設定などを確認する。内蔵ｵﾌﾟｼｮﾝの接続を確実に行う。
　エラーコードＥ．　ＰＥ：メーカに連絡ください。\n　エラーコードＥ．ＰＵＥ：DUおよびPUの取り付けを確実に行う。\n　エラーコードＥ．ＲＥＴ：このエラー表示の1つ前のエラーの原因の処置を行う。\n　エラーコードＥ．　ＬＦ：配線を正しく行う。\n　エラーコードＥ．ＣＰＵ：接続を確実に行う。メーカに連絡ください。\n　エラーコードＥ．　１〜３：通信ｵﾌﾟｼｮﾝの接続を確実に行う。メーカに連絡ください。\n　エラーコードＥ．　６，７：ﾉｲｽﾞ対策を行う。
